年产2万吨新型环保建材项目项目拟审批公示

经审议，我局拟于近日内批准《年产2万吨新型环保建材项目环境影响报告表》，现就项目环评相关情况予以公示5个工作日。如有意见，请在公示期内向我局来信来电进行反映。

联系地址：常德市德山大道369号 邮编：415001

联系电话：0736-7312225

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 年产2万吨新型环保建材项目 |
| 建设地点 | 德山大道359号 |
| 建设单位 | 湖南省佐罗新型环保建材有限公司 |
| 环评机构 | 常德市双赢环境咨询服务有限公司 |
| 项目概况 | 湖南省佐罗新型环保建材有限公司成立于2018年11月，主要从事其他建筑材料制造行业。由于湖南恒至凿岩科技股份有限公司生产规模缩减，厂区内部分生产车间闲置，因此，公司拟外租厂区内部分车间。湖南省佐罗新型环保建材有限公司经与湖南恒至凿岩科技股份有限公司协商，决定租用厂区内A栋厂房（2536.87m2）、F栋厂房（1438.27m2）、倒班楼二楼办公室四间（134m2）和倒班三楼宿舍三间（101m2）用作生产、生活。  本项目建成后主要生产砂浆、腻子粉与增湿材料，其产量分别为8000t/a、8000t/a与4000t/a。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 施工期环境影响分析结论：项目租用湖南恒至凿岩科技股份有限公  司已建成厂房进行生产，施工过程仅存在设备的架设。  运营期环境影响分析结论：（1）员工生活废水经化粪池处理后，排入园区污水管网，经德山污水处理厂深度处理后，尾水排入沅江；车间拖洗废水经三级沉淀池预处理后，排入园区污水管网，经德山污水处理厂深度处理后，尾水排入沅江。（2）对于筒库呼吸孔粉尘与干料搅拌机卸料粉尘，建设单位拟对每2座筒库与1台大型搅拌设备共用1套除尘器，每2座筒库与2台小型搅拌设备共用1套除尘器，除尘器尾气在车间内排放。  （3）对于除尘器灰斗卸灰粉尘，建设单位拟加强管理，车间通风。  （4）除尘器回收的粉尘，建设单位拟作为生产原料回用于生产。  （5）三级沉淀池内的沉渣，建设单位将定期清掏，干化后，交由环卫部门处理。  （6）机械设备维修过程产生的废机油，建设单位暂存于危废间内，定期交由有资质单位回收处理。 |